Das wird benötigt:
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[image: image2.jpg]Gepacknetz 20x 30 cm, Gummiband, und Haken





Die Nieten kann man Problemlos ausbohren
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Die Haken einsetzen und mit soweit möglich von Hand in die Buchschraubenhülse eindrehen. Dann mit der Kontermutter den Haken festziehen.
Das überschüssige Silikon gleich entfernen.

[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]Hakenschraube Kontermutter U-Scheibe
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  Am Gummiband eine Öse machen. (mit etwas dünnem Draht sichern).  Schrumpfschlauch o.ä. drüberziehen, fertig.

[image: image11.jpg]Zwecks Dichtheit mit Sanitrsilikon, 0.3. behandeln.
Habe Dichtringe im Internet gefunden, aber die waren zu spét geliefert w
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  Das Gummiband wie in der Abbildung durch das Netz fädeln. Wenn das Netz zu groß ist, einfach beschneiden.
  Das Netz sollte etwas stramm sitzen. Überschüssige Enden abschneiden.
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                          Fertisch. Alles sehr stabil, dicht und belastbar.
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Zum Schluß noch das Problem mit der Seilhalterung. Der Sicherungsgummi war schon lange defekt, dadurch rutschte die Seilöse manchmal raus.

Einfach auf beide Seiten die Buchschrauben reindrehen und alles ist wieder gut.
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[image: image16.jpg]er Zange festhalten, und auf der Riickseite
be I6sen."Schraube sitzt sehr fest"





Alternative zum Silikon:
O-Ringe 4mm Loch, Stärke 1mm
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Materialliste:
Gummikordel Gummiband Rundgummi elastische Kordel (ø 5 mm) - Farbe: Schwarz 5 Meter

   8,70 €


Ringschraube M4x10 Schraubring 25 Stück mit U-Scheibe und Mutter 25 Stück


   8,49 €


Decksnetz, Netz, elastisch, Breite 17 cm, Länge 30 cm Gepäcknetz   2 Stück


 14,20 €


Edelstahl-Buchschrauben (silber / matt, Ø Kopf: 10 mm, Ø Schaft: 5 mm) 
50 Stück


 17,99 €



O Ring Dichtringe 4 mm Schnurstärke 1 mm  100 Stück





   7,59 €

Anmerkung:

Das Gummiband ist nicht unbedingt erforderlich, da bei den Gepäcknetzen schon welche Dabei sind.

Die Buchschrauben sind, wenn sie eingebaut sind, so gut wie gar nicht von den BMW-Nieten zu unterscheiden.

Die O-Ringe sind auch nicht unbedingt erforderlich, da Silikon genauso gut wenn nicht sogar besser funktioniert. 

Ich habe alles bei Ebay gekauft, wenn man sich etwas umschaut, bekommt man die Sachen günstiger, 

und man braucht ja auch nicht so viel wie ich bestellt habe.

War nur ein Corona-Zeitvertreib. Dauer für beide Kofferdeckel ca. 1,5 - 2 Stunden.

Wer Fragen hat, kann mich gerne per PN anschreiben
